|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** | **Einspartenhauseinführung für Gebäude ohne Keller** |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Einsparte Max für Gebäude ohne Keller. Zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen. Einsparten-Hauseinführung als runde Ausführung. Ausgelegt für größere Leitungsdimensionen (z.B. Wasser oder Strom). **Quadro-Secura**® **Bauherrenpaket-Einsparte Max** für Gebäude ohne Keller, zur Abdichtung größerer Leitungsdimensionen (z.B. Wasser oder Strom). Einsparten-Hauseinführung als runde Ausführung bestehend aus:  1 x Rohbauteil **Quadro-Secura® ADS** DN100  Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte (Øi 100 mm),  mit Aufstellvorrichtung zur Fixierung,  inkl.1 Stk. biegesteifes Mantelrohr (Øi 110 mm) mit auszugsicherer Verbindung, Länge = 10,0 m  1 x Dichtungseinsatz **Curaflex Nova® Multi** DN100  Dichtungseinsatz zur flexiblen Abdichtung von Leitungen mit AD 20 bis 63 mm, steckbare Module zur werkzeuglosen Anpassung.  Prüfungen/Normen:  Gas- und Druckwasserdichtigkeit 1 bar,  Radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101,  druckgeprüfte Mantelrohrsysteme,  WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2, DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1.1-E liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Hersteller:**  **DOYMA GmbH & Co**  **Industriestraße 43-57**  **28876 Oyten**  [**info@doyma.de**](mailto:info@doyma.de)  [**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |



Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Einsparte Max für Gebäude ohne Keller