|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis  | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Futterrohr Curaflex® 6000 in Stahlausführung mit integriertem Fest- und Losflansch als Aussparung für Durchdringungen. Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke. Geeignet für Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen (Schwarze Wanne).Futterrohr Curaflex® 6000 in Stahlausführung mit integriertem Fest- und Losflansch,als Aussparung für Durchdringungen,zur Aufnahme von Dichtungseinsätzen,für hohe statische Belastung,Fest- und Losflansch nach DIN 18195/18533,Material Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A), \*Dichtigkeit gegen drückendes Wasser,gasdicht,Futterrohrinnendurchmesser DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450, DN 500, DN 600, DN 700, \*Einzellänge 200 mm, 240 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 365 mm, 400 mm, \*einschl. Zulagen (1775) für dünne harte Folien, \*einschl. Zubehör für Dickbeschichtung, \*einschl. Locheisen für Dickbeschichtung, \*liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.**Hersteller:****DOYMA GmbH & Co****Industriestraße 43-57****28876 Oyten****info@doyma.de**[**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |