
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Futterrohr Curaflex® 7005 in Stahlausführung als Flanschplatte mit Hülse für Durchdringungen. Mit Fest- und Losflansch. Dicht gegen nichtdrückendes Wasser. Einsatz vor der Wand. Für Anwendung mit Abdichtungsbahn oder Dickbeschichtung (Schwarze Wanne).Futterrohr Curaflex® 7005 in Stahlausführung, als Flanschplatte mit Hülse für Durchdringungen,  mit Fest- und Losflansch nach DIN 18195/18533,  zur Aufnahme von Dichtungseinsätzen,  für Bauten mit Abdichtungsbahnen/Dickbeschichtungen bei nichtdrückendem Wasser, gasdicht,  für Bauten mit noch aufzubringender Dickbeschichtung Besandung der Kontaktflächen vom Fest- und Losflansch, \*  Material Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A), \* Futterrohrinnendurchmesser DN 80, DN 100, DN 125, DN 150,  DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450, DN 500,  DN 600, DN 700, \* einschl. Befestigungsmaterial für Massivwände,  einschl. Zulagen (1775) für dünne harte Folien, \*  einschl. Zubehör für Dickbeschichtung, \*  einschl. Locheisen für Dickbeschichtung, \*  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Hersteller:**  **DOYMA GmbH & Co**  **Industriestraße 43-57**  **28876 Oyten**  [**info@doyma.de**](mailto:info@doyma.de)  [**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |



Curaflex® 7005