|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis  | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Futterrohr Curaflex® 7006 in Stahlausführung als Flanschplatte mit Hülse für Durchdringungen. Mit Fest- und Losflansch. Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz vor der Wand. Für Anwendung mit Abdichtungsbahn oder Dickbeschichtung (Schwarze Wanne).Futterrohr Curaflex® 7006 in Stahlausführung,als Flanschplatte mit Hülse für Durchdringungen,mit Fest- und Losflansch nach DIN 18195/18533,zur Aufnahme von Dichtungseinsätzen,für Bauten mit Abdichtungsbahnen/Dickbeschichtungen bei drückendem Wasser, gasdicht, für Bauten mit noch aufzubringender Dickbeschichtung Besandung der Kontaktflächen vom Fest- und Losflansch, \*Material Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A), \*Futterrohrinnendurchmesser DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450, DN 500, DN 600, DN 700, \*einschl. Befestigungsmaterial für Massivwände,einschl. Zulagen (1775) für dünne harte Folien, \*einschl. Zubehör für Dickbeschichtung, \*einschl. Locheisen für Dickbeschichtung, \*liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Hersteller:****DOYMA GmbH & Co****Industriestraße 43-57****28876 Oyten****info@doyma.de**[**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |



Curaflex® 7006