|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis  | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® Quick/G mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Gas-Hauseinführungs-Kombinationen. Einsatz in gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne).Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® Quick/G mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung (1,0 bar) von Gas-Hauseinführungs-Kombinationen.Die Fixierung erfolgt mittels Harzinjektion, mit integrierter Weglaufsperre für den einzubringenden Expansionsharz,Außenabdichtung (Ø 200 mm) mit integrierter Butyl-Einlage,Anspannen der Außenabdichtung mit integrierter Drehmomentkontrolle durch selbstabscherende Spezialmuttern,Einsatz in gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne),für Wandstärken von 200-1140 mm (je nach GHEK-Type),direkter Einbau in Bohrungen mit Ø 92-103 mm,auch geeignet für gängige Hohlsteine,geeignet für Bausanierungen,keine zusätzliche mechanische Fixierung erforderlich,für Gas-Hauseinführungs-Kombinationen RMA, Schuck, VAF Voigt (DN25) oder Burger (DN25, DN32),\*DVGW zugelassen (RMA, Schuck, VAF Voigt)mit geprüfter Radondichtigkeit,einschl. Wandabschlussrosette,einschl. Expansionsharz 150 ml,Gewählte Gas-HEK: RMA/ Schuck/ VAF Voigt/ Burger, \*liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Hersteller:****DOYMA GmbH & Co****Industriestraße 43-57****28876 Oyten****info@doyma.de**[**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

 Quadro-Secura® Quick/G – RMA Quadro-Secura® Quick/G – Schuck

 Quadro-Secura® Quick/X – VAF VoigtQuadro-Secura® Quick/X – Burger