|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® Quick/G mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Gas-Hauseinführungs-Kombinationen. Einsatz in gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne).Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® Quick/G mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung (1,0 bar) von Gas-Hauseinführungs-Kombinationen.Die Fixierung erfolgt mittels Harzinjektion, mit integrierter Weglaufsperre für den einzubringenden Expansionsharz, Außenabdichtung (Ø 200 mm) mit integrierter Butyl-Einlage, Anspannen der Außenabdichtung mit integrierter Drehmomentkontrolle durch selbstabscherende Spezialmuttern, Einsatz in gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne), für Wandstärken von 200-1140 mm (je nach GHEK-Type), direkter Einbau in Bohrungen mit Ø 92-103 mm,  auch geeignet für gängige Hohlsteine, geeignet für Bausanierungen, keine zusätzliche mechanische Fixierung erforderlich, für Gas-Hauseinführungs-Kombinationen RMA, Schuck, VAF Voigt (DN25) oder Burger (DN25, DN32),\*DVGW zugelassen (RMA, Schuck, VAF Voigt)mit geprüfter Radondichtigkeit, einschl. Wandabschlussrosette,  einschl. Expansionsharz 150 ml, Gewählte Gas-HEK: RMA/ Schuck/ VAF Voigt/ Burger, \* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Hersteller:**  **DOYMA GmbH & Co**  **Industriestraße 43-57**  **28876 Oyten**  [**info@doyma.de**](mailto:info@doyma.de)  [**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

 Quadro-Secura® Quick/G – RMA Quadro-Secura® Quick/G – Schuck

 Quadro-Secura® Quick/X – VAF VoigtQuadro-Secura® Quick/X – Burger