
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** | **Mehrspartenhauseinführung für Gebäude ohne Keller** |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Quadro-Secura® Basic R3 für Gebäude ohne Keller. Zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen. Mehrsparten-Hauseinführung als Reihen-Ausführung.Quadro-Secura® Basic R3 für Gebäude ohne Keller, für die Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation. Mehrsparten-Hauseinführung als Reihen-Ausführung, bestehend aus: 1 x Quadro-Secura® Basic-FUBO-E-R3  Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte,  3-fach Reihen-Variante mit höhenverstellbarer Aufstellvorrichtung zur Fixierung,  variable Höhenanpassung an Fertigfußboden bis 130mm,  inkl. 3 Stk. biegesteifen Mantelrohren DN/OD 90 (ID 78) mit auszugsicherer Steckverbindung, schwarz, Länge = 3,0 m oder 6,0 m oder 10,0 m oder 15,0 m, \*  1 x Quadro-Secura® Basic-MB-R3  Installationsteil inkl. frei kombinierbaren Gewerkeabdichtungen für:  Gas-Hauseinführung von RMA oder Schuck oder VAF Voigt oder Burger (jeweils DN25), oder \*  Wasser für Außendurchmesser 32 - 50 mm, oder \*  Energie für Außendurchmesser 26 - 36 mm, optional 36 - 47mm, oder \*  Telekommunikation für Außendurchmesser 2 x 5 - 7mm, 3 x 7-13mm, 1 x 14 - 18mm und 1 x 19 - 22mm,\*  alle Gewerkeabdichtungen mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen, variable Anordnung der Sparten möglich.  Prüfungen/Normen:  Hauseinführung zugelassen nach: DVGW-VP 601 (B1),  geprüfte Gas- und Druckwasserdichtigkeit,  druckgeprüfte Mantelrohrsysteme,  WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2,  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Hersteller:**  **DOYMA GmbH & Co**  **Industriestraße 43-57**  **28876 Oyten**  [**info@doyma.de**](mailto:info@doyma.de)  [**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |



Quadro-Secura® Basic R2, R3 und R5 für Gebäude ohne Keller