|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® SD mit Injektionssystem, zur gas- und wasserdichten Abdichtung von Rohren oder Kabeln. Einsatz als Schrägdurchführung in Bodenplatten aus Beton.Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® SD mit Injektionssystem, zur gas- und wasserdichten Abdichtung von Rohren und Kabeln, Einsatz als Schrägdurchführung in Bodenplatten aus Beton,  für Bohrungen in Bodenplatten aus Beton der Beanspruchungsklasse 2 (WU-Richtlinie), für Wandstärken von 200 – 1200 mm, direkter Einbau in Bohrungen mit Ø 99 – 104 mm, geeignet für Bausanierungen,für offene Bauweise, integrierte Blindabdichtung, für Leitungsdurchmesser: 26 – 50 mm VPE (Verpackungseinheit) 1 Stück: \*  1 St. Quadro-Secura® SD  1 St. Expansionsharz, 300 ml  VPE (Verpackungseinheit) 10 Stück: \*  10 St. Quadro-Secura® SD  10 St. Expansionsharz, 300 ml  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Hersteller:**  **DOYMA GmbH & Co**  **Industriestraße 43-57**  **28876 Oyten**  [**info@doyma.de**](mailto:info@doyma.de)  [**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |



Quadro-Secura® SD