|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis  | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | HKD Bodenablauf zum Anschluss von DN100 KG/KG2000-Rohren und Rohren DN 50. Einsatz in noch zu erstellenden Bodenplatten aus WU-Beton (Weiße Wanne).Kellerablauf HKD Bodenablauf aus Polypropylen nach DIN EN 1253,Rahmenmaß 150 x 150 mm,Rohranschluss DN 100 (DA 110 mm) und DN 50,umlaufende gas- und wasserdichte Mehrstegdichtung,mit Folienflansch zur Anbindung von Dichtungsbahnen,\*Auslauf senkrecht,Abflussleistung 1,7 l/s,Höhenverstellbar 15 bis 70 mm,mit Lippendichtung, Bauzeitschutzdeckel und Schlammfangkorb,mit verdrehbaren und stufenlos höhenverstellbaren Aufsatzstückmit Schlitzrost 140 x 140 mm aus Kunststoff (grau),Belastungsklasse K 3 (300 kg),mit frostsicherem Geruchsverschluss,\*mit Polyurethan-Klebe-/Dichtmaterial zur Verklebung des Folienflansches,\*liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Hersteller:****DOYMA GmbH & Co****Industriestraße 43-57****28876 Oyten****info@doyma.de**[**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **1.1** | Edelstahlrost für **HKD-Bodenablauf**Rost 140 x 140 mm, aus Edelstahl 1.4301 (V2A)Belastungsklasse K 3 (300 kg),liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **1.2** | Edelstahlrost, verschraubt, für **HKD-Bodenablauf**mit Schrauben und passenden Aufsatzrahmen,Rahmen 150 x 150 mm aus Polypropylen,Rost 140 x 140 mm, aus Edelstahl 1.4301 (V2A), verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg),liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **1.3** | Aufsatzverlängerung für **HKD-Bodenablauf**25 bis 130 mm, beliebig kürzbar,Material: Polypropylen,liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **1.4** | Aufsatzrahmenverlängerung für **HKD-Bodenablauf**ca. 160 mm,mit Rahmen 150 x 150 mm, aus Edelstahl 1.4301 (V2A),mit Rost 140 x 140 mm, aus Edelstahl 1.4301 (V2A),verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |