|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis  | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | HKD DOMO-DW-Z Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Rohr-/Kabeldurchführungen. Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung. Mit Fest- und Losflansch für Anwendung mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen (Schwarze Wanne).Dichtungseinsatz HKD DOMO-DW-Z als nichtgeteilte Dichtung,mit integriertem Fest- und Losflansch nach DIN 18195/18533,für Bauten mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen,mit Gestellringen aus Stahl mit ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder optional aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A,\*mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 40 mm, aus EPDM oder NBR,\*Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht,mit geprüfter Radondichtigkeit,erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 30,nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft,Montage von der druckzugewandten Seite,für Bauten mit noch aufzubringender Dickbeschichtung mit Besandung der Kontaktflächen vom Fest- und Losflansch,\*einschl. Zulagen für dünne harte Folien,\*einschl. Zubehör für Dickbeschichtung,\*einschl. Locheisen für Dickbeschichtung,\*Außendurchmesser der Medienleitung …………mmFutterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser ………...mmliefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Hersteller:****DOYMA GmbH & Co****Industriestraße 43-57****28876 Oyten****info@doyma.de**[**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |