|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | HKD DOMO-DW-Z Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Rohr-/Kabeldurchführungen. Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung. Mit Fest- und Losflansch für Anwendung mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen (Schwarze Wanne).Dichtungseinsatz HKD DOMO-DW-Z als nichtgeteilte Dichtung, mit integriertem Fest- und Losflansch nach DIN 18195/18533,  für Bauten mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen,  mit Gestellringen aus Stahl mit ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder optional aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A,\*  mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 40 mm, aus EPDM oder NBR,\* Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht,mit geprüfter Radondichtigkeit, erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 30,  nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft,  Montage von der druckzugewandten Seite,  für Bauten mit noch aufzubringender Dickbeschichtung mit Besandung der Kontaktflächen vom Fest- und Losflansch,\*  einschl. Zulagen für dünne harte Folien,\*  einschl. Zubehör für Dickbeschichtung,\*  einschl. Locheisen für Dickbeschichtung,\* Außendurchmesser der Medienleitung …………mm Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser ………...mm  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Hersteller:**  **DOYMA GmbH & Co**  **Industriestraße 43-57**  **28876 Oyten**  [**info@doyma.de**](mailto:info@doyma.de)  [**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |