|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | HKD DOMO-NW-B Dichtungseinsatz zur Abdichtung einer Öffnung. Ausführung als Blindverschluss. Dicht gegen nichtdrückendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne).Dichtungseinsatz HKD DOMO-NW-B,Ausführung als Blindverschluss zur Abdichtung einer Öffnung, mit Gestell aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A,\*  mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 20 mm, aus EPDM oder NBR,\* Dichtigkeit gegen nichtdrückendes Wasser, gasdicht,mit geprüfter Radondichtigkeit, erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 20,  nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft,  einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen,  Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser ………...mm  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Hersteller:**  **DOYMA GmbH & Co**  **Industriestraße 43-57**  **28876 Oyten**  [**info@doyma.de**](mailto:info@doyma.de)  [**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |