|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | HKD DOMO-NW-NK Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Rohr-/Kabeldurchführungen. Dicht gegen nichtdrückendes Wasser. Ausführung zur schonenden Abdichtung von Kunststoffrohre, Kabelschutzrohre und flexible vorisolierte Kunststoffrohre. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne).Dichtungseinsatz HKD DOMO-NW-NK als nichtgeteilte Dichtung, Ausführung zur schonenden Abdichtung von Kunststoffrohre, Kabelschutzrohre und flexible vorisolierte Kunststoffrohre,  mit Gestellringen aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A,\*  mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 40 mm, aus EPDM (extra weich), Dichtigkeit gegen nichtdrückendes Wasser, gasdicht, erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 40,  nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft,  einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen, Außendurchmesser der Medienleitung …….……mm Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser ………....mm  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Hersteller:**  **DOYMA GmbH & Co**  **Industriestraße 43-57**  **28876 Oyten**  [**info@doyma.de**](mailto:info@doyma.de)  [**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |