|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis  | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | HKD KG-Wandelement als Wanddurchführung für den Anschluss von KG/HT-Rohren. Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in noch zu erstellenden Wänden aus WU-Beton (Weiße Wanne).HKD KG-Wandelement,KG-Rohr mit Doppelmuffe und umlaufenden Dichtelement aus EPDM,Gas- und druckwasserdicht bei Einbau in der Wand einer weißen Wanne, geprüft bis 4 bar,KG-Rohr nach DIN EN 13476-2,Wandstärken von 200 bis 500 mm,mit Montagehilfen/Deckel,Nenngröße (DN) 100, 125, 150, 200,\*Länge 200 mm, 240 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 365 mm, 400 mm oder 500 mm,\*liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.**Hersteller:****DOYMA GmbH & Co****Industriestraße 43-57****28876 Oyten****info@doyma.de**[**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |