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	Einheitspreis 
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	1.0
	Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® MIS 60D mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Glasfaserkabeln/-rohren, Kabeln oder Wasserleitungen. Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne).

Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® MIS 60D mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung (1,0 bar) von Glasfaserkabeln/-rohren, Kabeln oder Wasserleitungen,  
Verspannung und Abdichtung mittels Harzinjektion über ein integriertes Membransystem (kontrollierter Harzaustritt),
Einsatz in gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne),
[bookmark: _GoBack]für Wandstärken von 200 - 900 mm oder 900 – 1200 mm,*
direkter Einbau in Bohrungen mit Ø 62 – 65 mm,
auch geeignet für gängige Hohlsteine,
geeignet für Bausanierungen,
für offene Bauweise,
integrierte Blindabdichtung,
für Leitungsdurchmesser: 3 x 10 mm oder
für Leitungsdurchmesser: 4 x (5 – 7 mm) oder
für Leitungsdurchmesser: 6 – 12 mm oder
für Leitungsdurchmesser: 12 – 18 mm oder
für Leitungsdurchmesser: 18 – 24 mm oder
für Leitungsdurchmesser: 24 – 30 mm oder
für Leitungsdurchmesser: 30 – 34 mm,*

VPE (Verpackungseinheit) bestehend aus:
10 St. Quadro-Secura® MIS 60D
10 St. Wandabschlussrosette
10 St. Expansionsharz, 150 ml
1 St. Schnellspannvorrichtung

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

Hersteller:
DOYMA GmbH & Co
Industriestraße 43-57
28876 Oyten
info@doyma.de
www.doyma.de
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	* nicht Zutreffendes bitte streichen
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